# Calendrier de vidange et de recharge de bouteilles d'air comprimé respirable

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de livraison (a/m./j) | Fournisseur | No d'identification de la bouteille | No de certificat de conformité de la qualité | Date de retour au fournisseur (a/m./j) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* BD14868_ Les bouteilles d'air comprimé respirable non utilisées après trois mois devraient être dépressurisée lentement et rechargées d'air respirable propre et sec, selon l'article 10.5.3.2 de la norme CSZ Z94.4-93.

BD14868_ Ce service est généralement offert par le fournisseur.