## Planification

### Logistique

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre de travailleurs à ajuster : \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Temps dont on dispose pour les essais
(s’assurer de disposer de 15 minutes par travailleur) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Installation

🞏 Chaises (au moins 2) 🞏 Table (au moins 1)

🞏 Mouchoirs 🞏 Poubelle

🞏 Salle d’attente avec chaises additionnelles

🞏 Verres et pichet d’eau (au moins 1 dans la salle d’attente et 1 verre par personne)

### Matériel pour les essais d’ajustement

🞏 Formulaire d’essai d’ajustement 🞏 Stylo

🞏 Nécessaire de rasage 🞏 Salle de toilette avec miroir

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre de cagoule(s) et col(s) (au moins 1) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quantité suffisante de : **Solution amère :**
🞏 Pour essais de sensibilité
🞏 Pour essais d’ajustement

 **Solution sucrée :**
🞏 Pour essais de sensibilité
🞏 Pour essais d’ajustement

Fiches signalétiques pour : 🞏 Solution amère 🞏 Solution sucrée

🞏 Lingettes de nettoyage 🞏 Lingettes désinfectantes pour cagoule

🞏 Sacs d’entreposage 🞏 Bonbons

🞏 Nébuliseurs (au moins 2)

🞏 Directives de mise en place et de retrait de l’APR

🞏 Carte d’essai d’ajustement, format portefeuille (plastifieuse pour carte, au besoin)

## Évaluation

**Installation**

Quel(s) élément(s) du matériel d’installation était(ent) **insuffisant(s)**?

🞏 Chaises (au moins 2) 🞏 Table (au moins 1)

🞏 Mouchoirs 🞏 Poubelle

🞏 Salle d’attente avec chaises additionnelles

🞏 Verres et pichet d’eau (au moins 1 dans la salle d’attente et 1 verre par personne)

### Matériel pour les essais d’ajustement

Quel(s) élément(s) du matériel pour les essais d’ajustement était(ent) **insuffisant(s)**?

🞏 Formulaire d’essai d’ajustement 🞏 Stylo

🞏 Nécessaire de rasage 🞏 Salle de toilette avec miroir

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 APR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de taille \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filtre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre de cagoule(s) et col(s) (au moins 1) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Quantité suffisante de : **Solution amère :**
🞏 Pour essais de sensibilité
🞏 Pour essais d’ajustement

 **Solution sucrée :**
🞏 Pour essais de sensibilité
🞏 Pour essais d’ajustement

🞏 Fiches signalétiques pour : 🞏 Solution amère 🞏 Solution sucrée

🞏 Lingettes de nettoyage 🞏 Lingettes désinfectantes pour cagoule

🞏 Sacs d’entreposage 🞏 Bonbons

🞏 Nébuliseurs (au moins 2)

🞏 Directives de mise en place et de retrait de l’APR

🞏 Carte d’essai d’ajustement, format portefeuille (Plastifieuse pour carte, au besoin)

**Question sur l’application du protocole à adresser à une personne ressource (\_\_\_\_\_\_)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Essais difficiles pour certains travailleurs :**

Non 🞏 Si oui, pourquoi?

|  |  |
| --- | --- |
| **Pourquoi?** | **Actions à prendre :** |
| 🞏 Barbe mal rasée et refus de se raser sur place  | Instaurer ou rappeler la politique sur le port de barbe |
| 🞏 Barbe mal rasée et nécessaire de rasage non disponible | Avoir des nécessaires de rasage en quantité suffisante |
| 🞏 Inventaire de type de modèle ou de taille insuffisant  | Augmenter les tailles et la variété de modèles à offrir |
| 🞏 Temps insuffisant entre deux essais pour faire disparaître le goût amer | Obtenir plus de temps pour les essais |
| 🞏 Consignes moins bien respectées par certains | Renforcer la nécessité de bien effectuer les actions du protocole, pour leur propre bénéfice |
| 🞏 Certains travailleurs ne détectaient pas le goût amer | Prévoir la solution sucrée |
| 🞏 Résultat incertain, goût léger perçu tout au long du test | Faire goûter à l’intérieur de l’APR à la fin du test pour valider |